|  |  |
| --- | --- |
| **Produktnamn/Product name** | **STRÖMBRYTARE/POWER SWITCH** |
| Art.nr/Item.nr | 3155012 |
| Typbeteckning/Type | BGG 425 |
| E-nr | E3155012 |
| EANkod/EANcode | 7331185066998 |
| Brytarfrånskiljare/Switch-disconnector | KS 425 |
| Färg/Colour | Grey RAL7035 |
| Kapsling/Enclosure | 25A, Polycarbonate, Grey |
| **Technical information** |
| PE-Plint/PE-terminal | CU 6mm² |
| N-Plint/N-terminal | - |
| Hjälpkontakt/Auxiliary contact |  - |
| Vippa/Handle | 16/25A, Black, Side-operated |
| Tätningsnipplar/Membrane plugs | 2x EMS 32 LG Ø(1-25)mm |
| Ue | 690V~ |
| Ie | 25A |
| Iq | 25kA |
| Ithe | 25A 415V~ |
| AC-21A | 25A |
| AC-22A | 25A |
| AC-23A | 25A |
| AC-23A | 11kW |
| Standards | IEC/EN 60947-3 IEC 60204-1  En bild som visar symbol, Grafik, logotyp, Teckensnitt  Automatiskt genererad beskrivning **RoHS** |
| IP-klass/IP-class | IP65 |

 